Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

**Vybavení žákovské dílny**

**Datum realizace**

srpen – září 2020

**Součástí nabídky je**

- položkový rozpočet, celková cena včetně DPH

- vizuální návrh řešení učebny (konkrétní prvky, umístění, barevnost)

**Součástí dodávky je**

- doprava

- instalace a montážní práce

- odstranění odpadů a obalových materiálů

**Specifikace**

* 4x čtyřmístný pracovní stůl se svěráky a odkládací plochou uprostřed (hoblice), max. šířka 1200

mm, max. výška 850 mm

* 2x dílenský pracovní stůl se 2 zásuvkami, kovové nohy, max. šířka 1500, max. výška 850 mm
* 1x dílenský pracovní stůl s dřevěnou pracovní plochou, kovová podnož, max. šířka 1500, max.

výška 850 mm (pro učitele)

* 1x stůl dílenský s dřevěnou pracovní plochou a truhlářským svěrákem, výškově stavitelný, max.

šířka 1500 mm, vhodné 2 zásuvky pouze na jedné straně (bezbariérové pracoviště)

* 3x dílenské svěráky s kovadlinou, šířka čelistí 10 cm, tvrzené
* 19x dílenské stoličky žákovské, pevné, bez opěrky
* 1x židle učitelská, výškově stavitelná, pevná
* 3x dílenská skříň na nářadí, 4 police, uzamykatelná max. výška 1950 mm, max. šířka 950 mm
* 2x skříň s plastovými boxy (16 boxů), max. výška 850 mm, max. šířka 1400 mm
* 1x regál otevřený, nastavitelné police, max. výška 1950 mm, max. šířka 700 mm (v závislosti na
* šířce dílenských skříní)
* 2x panel nástěnný pro zavěšení nářadí, včetně háčků, max. šířka 1200 mm
* 1x policový vozík dílenský, 3 patra
* 1x korková nástěnka 1800 mm x 1200 mm

**Prostor učebny** je nově zrekonstruován, včetně rozvodů elektroinstalace. Místnost je vymalována, na podlaze je položeno nové světlé linoleum.

Bližší uspořádání – viz foto.

Prohlídka místa je možná po předběžné dohodě s ředitelkou školy.